**Załącznik nr 1a – formularz ofertowy na kontener chłodniczy z przedsionkiem**

**Nazwa Oferenta: ...............................................................................................................................**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

**Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

**Do: Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomiu**

**ul. Warzywna 20, 26-600 Radom**

Nawiązując do Zapytania Ofertowego na sprzedaż 1 sztuki kontener chłodnia z dnia 20 czerwca 2018 r. **oferuję sprzedaż i dostawę do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego w cenie:**

Cena – brutto:…………………….. zł

Słownie …………………………………………………………………………………………………………………………. zł (brutto)

23% VAT ……………………………… zł

Cena – netto:…………………….. zł

Słownie …………………………………………………………………………………………………………………………. zł (netto),

**W terminie określonym w Zapytaniu ofertowym, według następującego opisu:**

*(w punktach gdzie podano parametry graniczne – prosimy wpisać konkretne dane)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Element | Minimalne wymagania | Parametry Oferowane |
| 1 | Wymiar zewnętrzny kontenera (dł. x szer. y wys. Z) | 3,00-4,00 m – x2,00 m – y2,70-2.80 m - z |  |
| 2 | Konstrukcja | Rama kontenera z kątownika metalowego, umożliwiająca przewożenie go |  |
| 3 | Ściana kontenera | Ściany z płyty poliuretanowej grubości min. 10 cm |  |
| 4 | Agregat | Pozwalający utrzymać od +7°C do -1°C |  |
|  | Zasilany prądem sieciowym, 230VAC, |  |
|  | Z zamontowanym elektronicznym licznikiem zużycia prądu |  |
|  | Drzwi chłodnicze | Z dwoma niezależnymi zamkami z miejscem na plombę |  |
|  | Wyciągarkę linową | Napęd elektryczny do podwieszania i przesuwania tusz zwierząt |  |
|  | Podłoga | Wykonana z blachy kwasoodpornej |  |
|  | Tyrolka | Kwasoodporna wyposażona minimum 15 sztuk haków |  |
|  | Wykończenie wnętrza kontenera | Materiałami posiadającymi atest (drzwi, uszczelki, ściany) lub atest na całość kontenera do kontaktu z żywnością |  |
|  | Daszek i oświetlenie | Dodatkowe zadaszenie kontenera z blachy i daszek przed wejściem o wymiarze 1 m długości i 2 m szerokości z blachy oraz oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne |  |
|  | Przedsionek socjalny | Przedsionek wyposażony w umywalkę ze stali nierdzewnej, elektryczny ogrzewacz wody, blat do pisania, apteczka, pojemnik na patrochy |  |
|  | Dodatkowe wymagania | Waga elektryczna |  |

|  |
| --- |
| **W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:** |
| 1 | Sprzedaży, dowozu i montażu kontenera zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w pkt. 1 |  |
| 2 | Przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim; |  |
| 3 | Przekazania kart gwarancyjnych w języku polskim. |  |
|  |  |  |

Podpis Oferenta